生产线产能配置

1. 红丹生产线设备型号：XL-Pb3O4-SB

24小时生产能力：5~6T/天 7~8T/天 9~10T/天

11~12T/天 13~14T/天 15T/天

1. 黄丹生产线设备型号：XL-PbO-SB

24小时生产能力：5~6T/天 7~8T/天 9~10T/天

11~12T/天 13~14T/天